网络公开征求意见采纳情况

| 序号 | 意见 | 采纳情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办法中“第十三条（二）围墙角点坐标、围墙后退用地红线距离误差限差0.10米；”与浙江省工程建设标准《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》中“7.9.3 竣工规划比对合理误差参考值按以下要求确定：3 围墙：角点坐标、后退用地红线距离取本规程3.2.4条二类界址点的最大误差：150mm；”不一致，建议以《规程》为准，统一标准。 | 采纳 | 已对文中第十三条进行修改。 |