附件1

地质灾害标识牌统一设置要求表

| **序号** | **类型** | **名称** | **适用对象** | **安装（更新）/移除****时间** | **制作尺寸与安装高度** | **支撑方式** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **宽****（mm）** | **高****（mm）** | **下沿高度****（mm）** |
| 1 | 地质灾害防范标识 | 地质灾害隐患点告示牌 | 地质灾害隐患点 | 确定后15日内安装（更新）/核销后7日内移除 | 1600 | 1200 | 不低于1200 | 柱式或附着式 | 样式1 |
| 2 | 地质灾害风险防范区告示牌 | 地质灾害风险防范区 | 划定后15日内安装（更新）/核减后7日内移除 | 1600 | 1200 | 不低于1200 | 柱式或附着式 | 样式2 |
| 3 | 地质灾害危险警示牌 | 新发生灾险情、地质灾害危险区、隐患点、风险防范区和已搬迁未治理区域等 | 新发现地质灾害灾险情24小时内，其余15日内安装/危险解除后立即移除 | 900 | 450 | 不低于1200 | 柱式或附着式 | 样式3 |
| 4 | 地质灾害综合治理标识 | 地质灾害治理工程施工告示牌 | 地质灾害（应急）治理工程 | 治理工程正式开工前安装/治理工程竣工验收通过后7日内移除 | 1600 | 1200 | 不低于1200 | 柱式或附着式 | 样式4 |
| 5 | 地质灾害施工警示牌 | 地质灾害（应急）治理工程 | 治理工程正式开工前安装/治理工程竣工验收通过后7日内移除 | 900 | 450 | 不低于1200 | 柱式或附着式 | 样式5 |
| 6 | 地质灾害治理工程责任牌 | 地质灾害（应急）治理工程 | 治理工程竣工验收通过后、治理工程施工告示牌移除前安装 | 800 | 600 | 不低于1200 | 附着式或柱式 | 样式6 |
| 7 | 地质灾害避让搬迁项目告示牌 | 地质灾害避让搬迁项目 | 避让搬迁项目立项后15日内安装/隐患点核销后7日内移除 | 1200 | 900 | 不低于1200 | 柱式或附着式 | 样式7 |
| 8 | 地质灾害监测标识 | 地质灾害专业监测点告示牌 | 在地质灾害隐患点和风险防范区的地质灾害专业监测点建设项目 | 监测点建设项目验收通过后15日内安装/与监测设备同步移除 | 1600 | 1200 | 不低于1200 | 柱式或附着式 | 样式8 |